|  |  |
| --- | --- |
| ***NOME:*** | **BUSHMULE** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***MODELLISTA:*** | **PINCO PALLINO** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FOTO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***LUNGHEZZA:*** | 1095 mm | ***APERTURA ALARE:*** | 1500 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ALTEZZA:*** | ? mm | ***PESO:*** | 2.25 kg |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VELOCITÀ:*** |  ? km/h | ***MARCA:*** | Avios |
|  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| ***COSTRUZIONE:*** | 2016 | ***ACQUISTO:*** | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***PROPULSIONE:*** |  Motore:  | 2 x Aerostar 850kv Brushless Outrunner |
|  |  Regolatore:  | 2 x Aerostar RVS 30A (reversing ESC) |
|  |  Elica:  | 2 x 3 pale (10x8) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ALIMENTAZIONE:*** |  LIPO 1 x S4 - 3000 mAh - 25~50C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***DESCRIZIONE*** |  IDROVOLANTE DA TRASPORTO |
| ***E MODIFICHE:*** |  Ecc. |
|  |  Ecc. |
|  |  Ecc. |
|  |  Ecc. |
|  |  \*\*\* |
|  | .\*\*\* |