|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***NOME:*** | **BUSHMULE** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***MODELLISTA:*** | **PINCO PALLINO** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FOTO** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***LUNGHEZZA:*** | 1095 mm | | | | | ***APERTURA ALARE:*** | 1500 mm | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ALTEZZA:*** | ? mm | | | | | ***PESO:*** | 2.25 kg | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***VELOCITÀ:*** | ? km/h | | | | | ***MARCA:*** | Avios | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***COSTRUZIONE:*** | 2016 | | | | | ***ACQUISTO:*** | 2018 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***PROPULSIONE:*** | Motore: | | | | 2 x Aerostar 850kv Brushless Outrunner | | | | | |
|  | Regolatore: | | | | 2 x Aerostar RVS 30A (reversing ESC) | | | | | |
|  | Elica: | | | | 2 x 3 pale (10x8) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ALIMENTAZIONE:*** | LIPO 1 x S4 - 3000 mAh - 25~50C | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***DESCRIZIONE*** | IDROVOLANTE DA TRASPORTO | | | | | | | | | |
| ***E MODIFICHE:*** | Ecc. | | | | | | | | | |
|  | Ecc. | | | | | | | | | |
|  | Ecc. | | | | | | | | | |
|  | Ecc. | | | | | | | | | |
|  | \*\*\* | | | | | | | | | |
|  | .\*\*\* | | | | | | | | | |